**机械性伤害事故应急处置方法**

1. 发生机械伤害事故时，首先应关停机器。
2. 若出现出血，需对伤口进行消毒、压迫止血、包扎，并立刻送医治疗。
3. 若出现扭伤和淤血，可先用冰袋冷敷，并立刻送医治疗。
4. 若出现骨折，不要随意搬动伤者，需保持骨折部位固定不动，以免造成二次伤害，并立刻送医治疗。
5. 若出现休克、心跳呼吸停止，需持续不断用人工心肺复苏法正确抢救，并拨打120急救电话。
6. 如果发生断手、断指等严重情况时，需立即拨打120急救电话，并对伤者伤口要进行包扎止血、止痛、进行半握拳状的功能固定。对断手、断指应用消毒或清洁敷料包好，将包好的断手、断指放在无泄漏的塑料袋内，扎紧袋口，在袋周围放上冰块，连同伤者一起，尽快送至医院进行抢救。严禁将断指浸入酒精等消毒液中，以防细胞变质。